Nanoplasmonics and surface enhanced spectroscopy

The plasmons in a metal nanocylinder with an elliptical cross-section
Karandas Ya.V.1, Korotun A.V.1
1 National University ”Zaporizhzhia Polytechnic“,
Zhukovskogo st., 64, Zaporizhzhia, Ukraine.
E-mail: andko@zntu.edu.ua

Использование плазмонных явлений в металлических наноцилиндрах открывает широкие возможности для сенсорики. Это связано с гораздо большей спектральной чувствительностью наноцилиндров по сравнению с частицами сферической формы. При этом актуальным является вопрос о влиянии формы поперечного сечения на поведение плазмонов в данных цилиндрических наноструктурах [1].
Выражение для частот поперечных поверхностных плазмонных резонансов в металлическом наноцилиндре с эллиптическим поперечным сечением может быть получено из условий
,			(1)
где  – фактор деполяризации;  – диэлектрическая проницаемость матрицы;  и  – большая и малая полуоси эллипса;  при  и  при .
Используя для диэлектрической функции металла модель Друде, после некоторых преобразований можно получить соотношение
,	(2)
Как следует из выражения (2), частоты поперечного ППР в случае слабой эллиптичности поперечного сечения незначительно отличаются друг от друга.

1.	Korotun A., Karandas Y., Demianenko D., Titov I. The long-wavelength surface plasmons in the single-wall carbon nanotubes with the elliptic cross section // IEEE CAOL-2019. - Sozopol, Bulgaria. - 2019, September 6–8. – P. 387–391.